Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1		Kanalizacja ścieków sanitarnych Kępie Zaleszańskie -kolektor G- P16
1.1		Roboty ziemne
1 d.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.234
2 d.1.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	289.8
3 d.1.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	57.96
4 d.1.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	135.24
5 d.1.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	386
6 d.1.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	350
7 d.1.1	KNR 2-01 0605-01	Analogia -pompowanie wody	godz.	150
8 d.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	289.8
9 d.1.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	57.96
10 d.1.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	135.24
1.2		Roboty montażowe
11 d.1.2	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	234
1.3		Próby szczelności
12 d.1.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	234
1.4		Studzienki kanalizacyjne
13 d.1.4	KNR 2-28 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	3
14 d.1.4	KNR 2-28 0407-02	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy i prawy typ 2 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	2
15 d.1.4	KNR 2-28 0407-04	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ prawy typ 4 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	2
16 d.1.4	KNR 2-28 0407-05	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za każdy 1.0 m różnicy głębokości	szt.	4
17 d.1.4	KNR 2-28 0407-03	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy typ 3 - stożek betonowy z pokrywą	szt.	1
18 d.1.4	KNR 2-28 0407-04	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ prawy typ 4 - stożek betonowy z pokrywą	szt.	1
19 d.1.4	KNR 2-28 0407-04	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ prawy typ 4 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	1
20 d.1.4	KNR 2-28 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 - stożek betonowy z pokrywą	szt.	1
2		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie- przykanaliki do kolektora G
2.1		Roboty ziemne
21 d.2.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.072
22 d.2.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	63.71
23 d.2.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	42.48
24 d.2.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	84
25 d.2.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	42.48
26 d.2.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	63.71
2.2		Roboty montażowe
27 d.2.2	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm	m	72
28 d.2.2	KNR 2-28 0503-04	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300 mm - rury ochronne pod gazem i wodą	m	16
29 d.2.2	kalkulacja własna	Włączenie przykanalików do istniejących instalacji	szt	3
2.3		Próby szczelności
30 d.2.3	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	72
3		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie - Pompownia P16
3.1		Roboty ziemne
31 d.3.1	KNR 2-01 0222-03	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	54.4
32 d.3.1	KNR 2-01 0326-09	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką	m2	66.8
33 d.3.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	20
34 d.3.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	75
35 d.3.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	46.2
36 d.3.1	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m3	8.2
37 d.3.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	10.6
38 d.3.1	KNR 2-01 0529-01	Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypów i przekopów	m	0.7
39 d.3.1	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m2	9
3.2		Roboty montażowe
40 d.3.2	KNR 2-28 0406-03	Analogia - Montaż kpl.pompowni  P16.Studnie rewizyjne z kęgów beton. o śr 1000mm w got.wykopie	kpl	1
41 d.3.2	KNR 2-28 0406-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m	szt.	3
4		Kanalizacja sanit. Kępie Zaleszańskie- rurociąg tłoczny z pompowni P16
42 d.4	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.166
43 d.4	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	298
44 d.4	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	33
45 d.4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	298
46 d.4	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	33
47 d.4	KNR 2-28 0302-02	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m	166
48 d.4	KNR 2-28 0316-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm	prób.	1
5		Odbudowa drogi
49 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm	m2	1200
50 d.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	1200
51 d.5	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	1200
52 d.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	1200
53 d.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	1200
6		Pompownia  P-16  -  część elektryczna
54 d.6	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	2
55 d.6	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	2
56 d.6	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych yaky 4x16mm na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	2
57 d.6	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	4
58 d.6	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2
59 d.6	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	2
60 d.6	KNR 5-10 0809-05	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. III	m	10
61 d.6	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	11
62 d.6	KNR 5-15 0914-02	Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe typu ZD	szt.	1
63 d.6	KNR 13-21 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.	1
64 d.6	KNR 13-21 0302-07	Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej	szt.	1
65 d.6	KNR 13-21 0401-01	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	1
66 d.6	KNR 13-21 0401-02	Badanie uziomów otokowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	1
67 d.6	KNR 13-21 0501-01	Badanie silników asynchronicznych klatkowych jednobiegowych do 1 kV i mocy do 20 kW	szt.	1
7		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie - zlewnia P11
7.1		Kanalizacja ścieków sanitarnych Kępie Zaleszańskie -kolektor K- P11
7.1.1		Roboty ziemne
68 d.7.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.034
69 d.7.1.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	38.4
70 d.7.1.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	7.68
71 d.7.1.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	17.92
72 d.7.1.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	115
73 d.7.1.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	50
74 d.7.1.1	KNR 2-01 0605-01	Analogia -pompowanie wody	godz.	25
75 d.7.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	38.4
76 d.7.1.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	7.68
77 d.7.1.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	17.92
7.1.2		Roboty montażowe
78 d.7.1.2	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	34
7.1.3		Próby szczelności
79 d.7.1.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	34
7.1.4		Studzienki kanalizacyjne
80 d.7.1.4	KNR 2-28 0407-02	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy i prawy typ 2 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	2
81 d.7.1.4	KNR 2-28 0407-03	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy typ 3 - stożek betonowy z pokrywą	szt.	1
82 d.7.1.4	KNR 2-28 0407-04	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ prawy typ 4 - teleskop z wlazem żeliwnym	szt.	1
7.2		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie- przykanaliki do kolektora K
7.2.1		Roboty ziemne
83 d.7.2.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.044
84 d.7.2.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	39.6
85 d.7.2.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	26.4
86 d.7.2.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	54
87 d.7.2.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	26.4
88 d.7.2.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	39.6
7.2.2		Roboty montażowe
89 d.7.2.2	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm	m	44
90 d.7.2.2	KNR 2-28 0503-04	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300 mm - rury ochronne pod gazem i wodą	m	12
91 d.7.2.2	kalkulacja własna	Włączenie przykanalików do istniejących instalacji	szt	2
7.2.3		Próby szczelności
92 d.7.2.3	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	44
7.3		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie - Pompownia P11
7.3.1		Roboty ziemne
93 d.7.3.1	KNR 2-01 0222-03	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	54.4
94 d.7.3.1	KNR 2-01 0326-09	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką	m2	66.8
95 d.7.3.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	20
96 d.7.3.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	75
97 d.7.3.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	46.2
98 d.7.3.1	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m3	8.2
99 d.7.3.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	10.6
100 d.7.3.1	KNR 2-01 0529-01	Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypów i przekopów	m	0.7
101 d.7.3.1	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m2	9
7.3.2		Roboty montażowe
102 d.7.3.2	KNR 2-28 0406-03	Analogia - Montaż kpl.pompowni P11.Studnie rewizyjne z kęgów beton. o śr 1000mm w got.wykopie	kpl	1
103 d.7.3.2	KNR 2-28 0406-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m	szt.	3
7.4		Kanalizacja sanit. Kępie Zaleszańskie- rurociąg tłoczny z pompowni P11
104 d.7.4	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.113
105 d.7.4	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	203
106 d.7.4	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	23
107 d.7.4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	203
108 d.7.4	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	23
109 d.7.4	KNR 2-28 0302-02	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m	113
110 d.7.4	KNR 2-28 0316-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm	prób.	1
111 d.7.4	Kalkulacja własna	Przewiert sterowany pod rzeką Osą .Rura przewiertowa PE160mm L=22m	szt	1
7.5		Odbudowa drogi
112 d.7.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm	m2	60
113 d.7.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	60
114 d.7.5	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	60
115 d.7.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	60
116 d.7.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	60
7.6		Pompownia  P-11  -  część elektryczna
117 d.7.6	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	2
118 d.7.6	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	2
119 d.7.6	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych yaky 4x16mm na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	2
120 d.7.6	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	4
121 d.7.6	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2
122 d.7.6	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	2
123 d.7.6	KNR 5-10 0809-05	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. III	m	10
124 d.7.6	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	11
125 d.7.6	KNR 5-15 0914-02	Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe typu ZD	szt.	1
126 d.7.6	KNR 13-21 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.	1
127 d.7.6	KNR 13-21 0302-07	Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej	szt.	1
128 d.7.6	KNR 13-21 0401-01	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	1
129 d.7.6	KNR 13-21 0401-02	Badanie uziomów otokowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	1
130 d.7.6	KNR 13-21 0501-01	Badanie silników asynchronicznych klatkowych jednobiegowych do 1 kV i mocy do 20 kW	szt.	1
8		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie - zlewnia P18
8.1		Kanalizacja ścieków sanitarnych Kępie Zaleszańskie -kolektor C- P18
8.1.1		Roboty ziemne
131 d.8.1.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.351
132 d.8.1.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	424.25
133 d.8.1.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	84.85
134 d.8.1.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	197.98
135 d.8.1.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	1100
136 d.8.1.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	520
137 d.8.1.1	KNR 2-01 0605-01	Analogia -pompowanie wody	godz.	220
138 d.8.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	424.25
139 d.8.1.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	84.85
140 d.8.1.1	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	197.98
8.1.2		Roboty montażowe
141 d.8.1.2	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	351
8.1.3		Próby szczelności
142 d.8.1.3	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	351
8.1.4		Studzienki kanalizacyjne
143 d.8.1.4	KNR 2-28 0407-01	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	1
144 d.8.1.4	KNR 2-28 0407-03	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy typ 3 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	3
145 d.8.1.4	KNR 2-28 0407-04	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ prawy typ 4 - teleskop z włazem żeliwnym	szt.	7
146 d.8.1.4	KNR 2-28 0407-04	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ prawy typ 4 - stożek betonowy z pokrywą	szt.	1
147 d.8.1.4	KNR 2-28 0407-05	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm  głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za każdy 1.0 m różnicy głębokości	szt.	0.5
148 d.8.1.4	KNR 2-28 0407-02	Studzienki rewizyjne o śr. 315 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy i prawy typ 2 - stożek betonowy z pokrywą	szt.	9
8.2		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie- przykanaliki do kolektora C
8.2.1		Roboty ziemne
149 d.8.2.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.270
150 d.8.2.1	KNR 2-01 0217-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III	m3	291.6
151 d.8.2.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	194.4
152 d.8.2.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	215
153 d.8.2.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	194.4
154 d.8.2.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	291.6
8.2.2		Roboty montażowe
155 d.8.2.2	KNR 2-28 0506-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PVC o śr. nom. 150 mm	m	270
156 d.8.2.2	KNR 2-28 0503-04	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 300 mm - rury ochronne pod gazem i wodą	m	32
157 d.8.2.2	kalkulacja własna	Włączenie przykanalików do istniejących instalacji	szt	9
8.2.3		Próby szczelności
158 d.8.2.3	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	270
8.3		Kanalizacja sanitarna Kępie Zaleszańskie - Pompownia P18
8.3.1		Roboty ziemne
159 d.8.3.1	KNR 2-01 0222-03	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	54.4
160 d.8.3.1	KNR 2-01 0326-09	Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat.I-II palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką	m2	66.8
161 d.8.3.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	20
162 d.8.3.1	KNR 2-01 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszcząjace przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	75
163 d.8.3.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	46.2
164 d.8.3.1	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II)	m3	8.2
165 d.8.3.1	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm	m2	10.6
166 d.8.3.1	KNR 2-01 0529-01	Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0.6 m na skarpach nasypów i przekopów	m	0.7
167 d.8.3.1	KNR 2-28 0501-04	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 10 cm	m2	9
8.3.2		Roboty montażowe
168 d.8.3.2	KNR 2-28 0406-03	Analogia - Montaż kpl.pompowni P18.Studnie rewizyjne z kęgów beton. o śr 1000mm w got.wykopie	kpl	1
169 d.8.3.2	KNR 2-28 0406-04	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); za każde nast. 0.5 m ponad 2 m	szt.	3
8.4		Kanalizacja sanit. Kępie Zaleszańskie- rurociąg tłoczny z pompowni P18
170 d.8.4	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.784
171 d.8.4	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	1411
172 d.8.4	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m -szerokość 0.8-1.5 m	m3	157
173 d.8.4	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	1411
174 d.8.4	KNR 2-01 0320-04	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II -szerokość 0.8-1.5 m	m3	157
175 d.8.4	KNR 2-28 0302-02	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 90 mm	m	394
176 d.8.4	KNR 2-28 0302-03	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 125 mm	m	390
177 d.8.4	KNR-W 2-18 0110-03	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 90 mm	złącz.	1
178 d.8.4	KNR-W 2-18 0110-05	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 125 mm	złącz.	1
179 d.8.4	KNR-W 2-18 0110-09	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 200 mm	złącz.	1
180 d.8.4	KNR-W 2-18 0212-02	Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.	1
181 d.8.4	KNR-W 2-18 0306-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.219mm w gruntach kat.III-IV	m	18
182 d.8.4	KNR 2-28 0316-01	Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. zewn. do 110 mm	prób.	1
8.5		Odbudowa drogi
183 d.8.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm	m2	900
184 d.8.5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	900
185 d.8.5	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m2	900
186 d.8.5	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm	m2	900
187 d.8.5	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	900
8.6		Pompownia  P-18  -  część elektryczna
188 d.8.6	KNR-W 2-01 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.2 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III	m	2
189 d.8.6	KNR 2-01 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	2
190 d.8.6	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych yaky 4x16mm na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	2
191 d.8.6	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	4
192 d.8.6	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 16 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2
193 d.8.6	KNR 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.	2
194 d.8.6	KNR 5-10 0809-05	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.8 m w gruncie kat. III	m	10
195 d.8.6	KNR 5-10 0809-11	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m	11
196 d.8.6	KNR 5-15 0914-02	Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe typu ZD	szt.	1
197 d.8.6	KNR 13-21 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.	1
198 d.8.6	KNR 13-21 0302-07	Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej	szt.	1
199 d.8.6	KNR 13-21 0401-01	Badanie uziomów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	1
200 d.8.6	KNR 13-21 0401-02	Badanie uziomów otokowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	1
201 d.8.6	KNR 13-21 0501-01	Badanie silników asynchronicznych klatkowych jednobiegowych do 1 kV i mocy do 20 kW	szt.	1
9		Kolektor - X
9.1		Roboty ziemne
202 d.9.1	KNR 2-01 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0.41
203 d.9.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	568.75
204 d.9.1	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m3	91.26
205 d.9.1	KNR 2-01 0317-04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m - szerokość 0.8-1.5 m	m3	936.19
206 d.9.1	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	1638.71
207 d.9.1	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	34.88
208 d.9.1	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	50
209 d.9.1	KNR 2-01 0605-01	Analogia - pompowanie wody	godz.	200
210 d.9.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	802.2
211 d.9.1	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m	m3	91.26
9.2		Roboty montażowe
212 d.9.2	KNR 2-28 0503-01	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160 mm	m	87
213 d.9.2	KNR 2-28 0503-02	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	297
214 d.9.2	KNR 2-28 0302-05	Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o śr. zewn. 200 mm	m	24
9.3		Skrzyżowania z gazociągami na kanalizacji fi 200 szt. 3
215 d.9.3	KNR 2-28 0403-05	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych wraz z ceną rury ochronnej 280x10,7	m	15
216 d.9.3	KNR 2-28 0405-05	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 300 mm; rury przewodowe o śr. nom. 200 mm;	kpl.	6
9.4		Skrzyżowania z kablami nn szt. 3
217 d.9.4	KNR 2-01 0317-01	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 1.5 m - szerokość 0.8-1.5 m	m3	8.1
218 d.9.4	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie	m	9
219 d.9.4	KNR 2-01 0320-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - szerokość 0.8-1.5 m	m3	8.1
9.5		Przewiert pod drogą powiatową szt.1 rura osłonowa stalowa fi 356x10,9
220 d.9.5	KNR 2-01 0221-07	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m3	81
221 d.9.5	KNR 2-01 0322-01	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-II wraz z rozbiór.(szer.do 1m)	m2	55.8
222 d.9.5	KNR 2-01 0322-09	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 6.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiór.(dod.za dalszy 1m szer.)	m2	55.8
223 d.9.5	KNR 2-01 0607-02	Igłofiltry o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	20
224 d.9.5	KNR 2-01 0605-01	Analogia - pompowanie wody	godz.	75
225 d.9.5	KNR 2-18 0409-02	Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600mm w gruntach kat. III-IV	m	20
226 d.9.5	KNR 2-18 0412-01	Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 100-300 mm w rurach ochronnych	m	20
227 d.9.5	KNR 2-28 0405-05	Zamknięcie końcówek rur ochronnych o śr. nominalnej 300 mm; rury przewodowe o śr. nom. 200 mm;	kpl.	2
228 d.9.5	KNR 2-19 0214-01	Sączek węchowy o śr.nom. 50 mm nad rurą ochronną	szt.	1
229 d.9.5	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	81
230 d.9.5	KNR 2-28 0315-02	Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym	kpl.	2
9.6		Studzienki kanalizacyjne
231 d.9.6	KNR 2-28 0408-01	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta przepływowa typ 1	szt.	10
232 d.9.6	KNR 2-28 0408-02	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - kineta dopływ lewy i prawy typ 2	szt.	3
233 d.9.6	KNR 2-28 0408-05	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za każdy 1.0 m różnicy głębokości	szt.	5
234 d.9.6	KNR 2-28 0408-05	Studzienki rewizyjne o śr. 425 mm głębokości do 2.0 m z rury karbowanej - dodatek za każdy 1.0 m różnicy głębokości	szt.	4
235 d.9.6	KNR 2-18 0913-03	Analogia - montaż pokrywy nadstudziennej betonowej ze stożkiem	szt.	12
236 d.9.6	KNR 2-18 0913-03	Analogia - montaż włazu żeliwnego z rurą teleskopową	szt.	1
9.7		Próby szczelności
237 d.9.7	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 150 mm	m	87
238 d.9.7	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	321
10		Filtr odgazów pompowni głównej - Kępie Zaleszańskie
239 d.10	KNR 2-17 0143-03	Czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokątne typ A i B o obwodzie do 2520 mm	szt.	1
240 d.10	KNR 2-17 0101-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 35 %	m2	0.99
241 d.10	KNR 2-17 0103-06	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 65 %	m2	7.73
242 d.10	KNR 2-17 0206-01	Analogia - Wentylator kanałowy typ ILT/6 - 285, V=2000m3/h, H = 260 Pa, Ns=0,67kW 3faz	szt.	1
243 d.10	KNR 2-17 0317-05	Analogia - Filtry działkowe typ H wypełnione węglem aktywnym o liczbie działek 6	szt.	1
244 d.10	KNR 2-16 0122-01	Izolacja o grubości 100 mm wełną mineralną pod blachą aluminiową ścian bocznych zbiorników	m2	4.88
11		Ogrodzenie pompowni szt.4
245 d.11	KNR-W 2-01 0308-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)	dół.	64
246 d.11	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z ogrodzeń panelowych kratowych VEGA B wys. 2,43 m na słupkach stalowych BETA 60x40 o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	m	148
247 d.11	KNR 2-02 1808-02	Wrota szer. wrót 3m z ogrodzeń panelowych	kpl.	4
